Установка драйвера Honeywell USB Serial

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС WINDOWS:
======================
1/ Windows XP 32 and 64 bit
2/ Windows Vista 32 and 64 bit
3/ Windows 7 32 and 64 bit
4/ Windows 8 32 and 64 bit
5/ Windows 8.1 32 and 64 bit
6/ Windows 10 32 and 64 bit
7/ Windows Embedded WEPOS 1.x
8/ Windows Embedded POSReady 2009
9/ Windows Embedded POSReady 7
10/ Windows Embedded 8 Industry
11/ Windows Embedded 8.1 Industry
12/ Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

Распакуйте архив <HSM USB Serial Driver version 3.5.11> на компьютер.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ПРИМЕЧАНИЯ» ВНИЗУ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

«ПРИМЕЧАНИЯ»:

ОБЫЧНАЯ (ИНТЕРАКТИВНАЯ) УСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ (для обычного пользователя)

1) УСТАНОВКА: Драйвер можно установить на компьютер, выполнив один из следующих способов:

А) Способ 1 — Установка из командной строки

1. Откройте командную строку с «повышенными правами». Перейдите в «Пуск → Все программы → Стандартные». Далее нажмите правой кнопкой мыши на «Командная строка» и выберите пункт «Запуск от имени администратора».

2. Откройте каталог с помощью команды cd <каталог установки драйвера>
Например, cd C:\Users\Desktop\HSM USB Serial Driver version 3.5.11 → Нажмите «Enter»

3. Запустите установочный файл с помощью setup.bat → Нажмите «Enter»
4. Следуйте инструкциям по установке.
5. Поскольку драйвер НЕ сертифицирован WHQL, в зависимости от версии ОС Windows, на экране будут появляться всплывающие окна.

Выполните следующие действия, если у вас:

a) Windows 7, 8, 8.1 и 10 (как 32-, так и 64-разрядные):
* Во время установки драйвера появится всплывающее окно «Безопасность Windows». Установите флажок «Всегда доверять программному обеспечению Honeywell International Inc.» и нажмите «Установить».

* При подключении нового сканера ОС Windows должна автоматически найти правильный драйвер для установки. 
Иногда Windows не может найти правильный драйвер для установки, поэтому пользователь должен вручную «обновить» драйвер. Процесс ручного обновления необходимо выполнить дважды, один раз для каждой новой модели сканера при первом подключении. Один раз для устройств USB
разделе «Контроллеры USB» и второй раз для устройств CDC-ACM в классе устройств «Порты (COM и LPT)».

Перейдите в «Диспетчер устройств» → Откройте раздел «Контроллеры USB» → Выберите устройство и нажмите на него правой кнопкой мыши → «Обновить драйвер» → «Найти драйверы на этом компьютере» → Укажите путь до папки с драйвером и завершите установку. Затем вернитесь в «Диспетчер устройств» и откройте раздел «Порты (COM и LPT)» → Выберите устройство и обновите драйвер по аналогии.


б) Windows XP (32- и 64-разрядная версии)
* Во время установки драйвера появится всплывающее окно «Установка программного обеспечения». Выберите «Все равно продолжить» для каждого всплывающего окна.

* При подключении нового сканера всплывающее окно «Мастер нового оборудования» появится дважды. Один раз для устройств USB в классе устройств «USB» и второй раз для перечисления устройств CDC-ACM в классе устройств «Порты (COM и LPT)».

Для каждого всплывающего окна выполните следующие действия:
- Выберите опцию «Нет, не в этот раз» → Нажмите «Далее».
- Выберите опцию «Установить из списка или указанного расположения (Дополнительно)» → Нажмите «Далее». 
- Выберите опцию по умолчанию «Поиск лучшего драйвера в этих расположениях» → Установите флажок «Включить это расположение в поиск» и укажите путь к папке с драйвером → Нажмите «Далее».


Б)Способ 2 — Установка из проводника Windows

(Примечание: этот метод рекомендуется, если архив с файлами драйвера хранится локально на компьютере. Не используйте этот метод, если архив с файлами драйвера хранится в сети)

1) Откройте папку «HSM USB Serial Driver version 3.5.11» с помощью проводника Windows.
2) Правой кнопкой мыши нажмите на файл «setup.bat» и выберите пункт «Запуск от имени администратора»
3) Следуйте инструкциям по установке.
4. Следуйте инструкциям по установке.
5. Поскольку драйвер НЕ сертифицирован WHQL, в зависимости от версии ОС Windows, на экране будут появляться всплывающие окна.

Выполните следующие действия, если у вас:

a) Windows 7, 8, 8.1 и 10 (как 32-, так и 64-разрядные):
* Во время установки драйвера появится всплывающее окно «Безопасность Windows». Установите флажок «Всегда доверять программному обеспечению Honeywell International Inc.» и нажмите «Установить».

* При подключении нового сканера ОС Windows должна автоматически найти правильный драйвер для установки. 
Иногда Windows не может найти правильный драйвер для установки, поэтому пользователь должен вручную «обновить» драйвер. Процесс ручного обновления необходимо выполнить дважды, один раз для каждой новой модели сканера при первом подключении. Один раз для устройств USB
разделе «Контроллеры USB» и второй раз для устройств CDC-ACM в классе устройств «Порты (COM и LPT)».

Перейдите в «Диспетчер устройств» → Откройте раздел «Контроллеры USB» → Выберите устройство и нажмите на него правой кнопкой мыши → «Обновить драйвер» → «Найти драйверы на этом компьютере» → Укажите путь до папки с драйвером и завершите установку. Затем вернитесь в «Диспетчер устройств» и откройте раздел «Порты (COM и LPT)» → Выберите устройство и обновите драйвер по аналогии.


б) Windows XP (32- и 64-разрядная версии)
* Во время установки драйвера появится всплывающее окно «Установка программного обеспечения». Выберите «Все равно продолжить» для каждого всплывающего окна.

* При подключении нового сканера всплывающее окно «Мастер нового оборудования» появится дважды. Один раз для устройств USB в классе устройств «USB» и второй раз для перечисления устройств CDC-ACM в классе устройств «Порты (COM и LPT)».

Для каждого всплывающего окна выполните следующие действия:
- Выберите опцию «Нет, не в этот раз» → Нажмите «Далее».
- Выберите опцию «Установить из списка или указанного расположения (Дополнительно)» → Нажмите «Далее». 
- Выберите опцию по умолчанию «Поиск лучшего драйвера в этих расположениях» → Установите флажок «Включить это расположение в поиск» и укажите путь к папке с драйвером → Нажмите «Далее»

