При использовании библиотеки, описание кода ошибки можно получить методом:  
*unsigned long libFormatMessage(int errorCode, char \*msgBuffer, unsigned long cbBuffer)*

Метод передает в *msgBuffer* следующие тексты:

0 - "Команда выполнена без ошибок"

1 - "Функция не выполнима при данном статусе ККТ"

2 - "В команде указан неверный номер функции"

3 - "Некорректный формат или параметр команды"

4 - "Переполнение буфера коммуникационного порта"

5 - "Таймаут при передаче байта информации"

6 - "В протоколе указан неверный пароль"

7 - "Ошибка контрольной суммы в команде"

8 - "Конец бумаги"

9 - "Принтер не готов"

10 - "Текущая смена больше 24 часов."

11 - "Разница во времени, ККТ и указанной в команде начала работы, больше 8 минут"

12 - "Вводимая дата более ранняя, чем дата последней фискальной операции"

13 - "Неверный пароль доступа к ФП"

14 - "Отрицательный результат"

15 - "Для выполнения команды необходимо закрыть смену"

32 - "Фатальная ошибка ККТ."

33 - "Нет свободного места в фискальной памяти ККТ"

65 - "Некорректный формат или параметр команды ЭКЛЗ"

66 - "Некорректное состояние ЭКЛЗ"

67 - "Авария ЭКЛЗ"

68 - "Авария КС (Криптографического сопроцессора) в составе ЭКЛЗ"

69 - "Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ"

70 - "ЭКЛЗ переполнена"

71 - "Неверные дата или время"

72 - "Нет запрошенных данных"

73 - "Переполнение (отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента)"

74 - "Нет ответа от ЭКЛЗ"

75 - "Ошибка при обмене данными с ЭКЛЗ"

1001 - "При приёме: первый байт не STX"

1002 - "При приёме: не совпадает ID пакета"

1003 - "При приёме: не совпадает номер команды 1-ый байт"

1004 - "При приёме: не совпадает номер команды 2-ой байт"

1005 - "При приёме: последний байт не ETX"

1006 - "При приёме: ошибка контрольной суммы CRC"

1007 - "При отправке данных данные отправились не полностью"

1008 - "При приёме: слишком короткий пакет"

1009 - "При приёме: потеря связи с ФР"

1010 - "При обработке ответа: кол-во параметров не соответствует заявленному"

1011 - "ФР не отвечает на команду Ping"

1100 - "Ошибка открытия/создания файла"

1101 - "Ошибка чтения из файла"

1102 - "Ошибка записи в файл"

1103 - "Ошибка записи в файл. Данные записаны не полностью."

2000 - "Порт не открыт"

2001 - "Невозможно открыть порт"

2002 - "Ошибка порта при открытии"

2003 - "Ошибка порта при инициализации"